

[bookmark: _GoBack]В рамках плановой работы мобильной группы по вопросам охраны труда при администрации Октябрьского района осуществлен выход рабочей мобильной группы в организации Октябрьского района г.Минска.
В целях соблюдения законодательства об охране труда предложено устранить следующие нарушения законодательства об охране труда:

	№
п/п
	Место, характер выявленных нарушений, содержание рекомендаций по устранению нарушений с указанием нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены

	

	1. 
	В ходе мобильной группы установлено, что в» двери помещений для ТОиР транспортных средств не оборудованы надежными устройствами для фиксации их в открытом положениях.
Оборудовать двери помещений для ТОиР транспортных средств надежными устройствами для фиксации их в открытом положении.
Основание: пункт 113 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных Постановлением министерства труда и социальной защиты республики беларусь и министерства транспорта и коммуникаций республики беларусь от 6 декабря 2022 г. № 78/104 (далее – Правил по ОТ при эксплуатации транспорта).

	2. 
	В ходе мобильной группы установлено, что в при выполнении работ под транспортным средством работающие не обеспечены лежаками, а при выполнении работ с упором на колени - наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости.
Обеспечить работающих, выполняющих работы под транспортными средствами, лежаками и наколенниками из материала низкой теплопроводности и водопроницаемости.
Основание: пункт 123 Правил по ОТ при эксплуатации транспорта.

	3. 
	В ходе мобильной группы установлено, что не на всех стеллажах указана предельно допустимая нагрузка на каждую полку и инвентарный номер.
Указать на стеллажах предельно допустимую нагрузку на каждую полку и инвентарный номер.
Основание: пункт 99 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12.

	4. 
	В ходе мобильной группы установлено, что не указано рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга.
Указать рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга.
Основание: пункт 149 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11.

	5. 
	В ходе мобильной группы установлено, что эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации.
Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации.
Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52.

	

	1. 
	В ходе мобильной группы установлено, что эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации.
Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации.
Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52.


	2. 
	В ходе мобильной группы установлено, что не на всех стеллажах указана предельно допустимая нагрузка на каждую полку и инвентарный номер.
Указать на стеллажах предельно допустимую нагрузку на каждую полку и инвентарный номер.
Основание: пункт 99 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12.

	3. 
	В ходе мобильной группы установлено, что не указано рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга.
Указать рабочее направление вращения шпинделя станка для абразивной обработки стрелкой на защитном кожухе шлифовального круга или шпиндельной бабки вблизи шлифовального круга.
Основание: пункт 149 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11.

	4. 
	В ходе мобильной группы установлено, что допускается укладка грузов вплотную к стенам зданий (опирают на стены зданий).
Не допускать хранение грузов в плотную к стенам зданий (опирать на стены зданий).
Основание: пункт 103 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12.

	

	1. 
	В ходе мобильной группы установлено, что в производственных помещениях при размещении груза в таре груз, уложенный в тару, находится выше уровня ее бортов (металолом).
Не допускать размещения груза в таре выше ее бортов.
Основание: пункт 75 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12.

	2. 
	В ходе мобильной группы установлено, что производственных помещениях допускается эксплуатация ручного слесарного инструмента, не соответствующего требованиям законодательства об охране труда (молотка с металлической приваренной ручкой).
Не допускать эксплуатацию (изымать) ручного слесарного инструмента не соответствующего требованиями законодательства об охране труда.
Основание: пункт 141 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53.

	3. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на территории строительного объекта эксплуатируются грузовые тележки, не имеющие таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации.
Нанести на грузовые тележки таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации.
Основание: пункт 21 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 №165.

	4. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на территории строительного объекта конструктивное исполнение органов управления оборудованием не обеспечивает эффективное управление оборудованием как в обычных условиях эксплуатации, так и в аварийных ситуациях (на кнопках управления (пускателях) оборудованием отсутствуют надписи, символы или обозначения).
Нанести на панель управления надписи, символы или обозначения соответствующие функциям органов управления.
Основание: пункт 113 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53.

	

	1. 
	В ходе мобильной группы установлено, что в двери помещений для ТОиР транспортных средств не оборудованы надежными устройствами для фиксации их в открытом положениях.
Оборудовать двери помещений для ТОиР транспортных средств надежными устройствами для фиксации их в открытом положении.
Основание: пункт 113 Правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных Постановлением министерства труда и социальной защиты республики беларусь и министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 декабря 2022 г. № 78/104 (далее – Правил по ОТ при эксплуатации транспорта).

	2. 
	В ходе мобильной группы установлено, что транспортные средства, установленные на пост ТОиР, не закрепляются путем установки не менее двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса.
Закреплять транспортные средства установленные на пост ТОиР путем установки не менне двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса.
Основание: пункт 134 Привил по ОТ при эксплуатации транспорта.

	3. 
	В ходе мобильной группы установлено, что эксплуатируются лестницы стремянки, на которых не указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность к организации.
Указать на лестницах инвентарный номер, дату следующего испытания, принадлежность к организации.
Основание: пункт 172 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52.

	4. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на территории применяется деревянная лестница сбитая гвоздями без скрепления тетив болтами.
Не применять деревянные лестницы сбитые гвоздями без скрепления тетив болтами.
Основание: пункт 173 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52.

	5. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на территории ООО «СТС-СОНО» эксплуатируются грузовые тележки, не имеющие таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации.
Нанести на грузовые тележки таблички (надписи) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации.
Основание: пункт 21 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 №165.

	

	1. 
	В ходе мобильной группы установлено, что в производственном помещении на рабочих местах, оборудованных металлообрабатывающим оборудованием, отсутствуют подножные решетки (подставки, трапы и т.п.).
Рабочие места оснастить подножными решетками (подставками, трапами).
Основание: пункт 20 Правил по охране труда при холодной обработке металла, утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25.04.2024 №24/11.

	2. 
	В ходе мобильной группы установлено, что допускается расположение на металлообрабатывающем оборудовании (токарном станке) инструмента и приспособлений.
Не допускать расположения на металлообрабатывающем оборудовании инструмента и приспособлений.
Основание: пункт 75 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11.

	3. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на шлифовальном станке отсутствует защитное устройство зоны обработки (защитный экран).
Установить на шлифовальный станок защитное устройство зоны обработки.
Основание: пункт 145 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства промышленности Республики Беларусь от 25 апреля 2024 г. № 24/11.

	4. 
	В ходе мобильной группы установлено, что применяются тиски со сработанной насечкой на рабочей поверхности стальных сменных плоских планках губок.
Заменить стальные плоские планки губок тисков, либо нанести насечку обеспечивающую прочный захват изделия.
Основание: пункт 138 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53.

	5. 
	В ходе мобильной группы установлено, что на полках стеллажей отсутствуют надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке.
В производственном помещении на полках стеллажей нанести надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке.
Основание: пункт 179 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 г. № 53.



